Bedienungsanleitung Türverkleidung DAF XG/XG+

Baujahr 2022

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das drinnen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Die Leiste ausbauen
2. Drei Schrauben herausdrehen, Türverkleidung abnehmen
3. Türverkleidung von innen mit den Schrauben wieder anbauen
4. Den Rest wieder einbauen