Bedienungsanleitung Türverkleidung DAF XG/XG+

Baujahr 2022



 

1. Die Leiste ausbauen
2. Drei Schrauben herausdrehen, Türverkleidung abnehmen
3. Türverkleidung von innen mit den Schrauben wieder anbauen
4. Den Rest wieder einbauen