Bedienungsanleitung Sitzsockelverkleidung Volvo FH5



Zum Einbauen doppelseitiges Klebeband an alle Seiten kleben.

Danach den Sitzsockel einfach ankleben.